1. 首先把M5310-A的固件升级到M5310-A-MBRH0S02\_2.1.1.1809071028\_rel.fwpkg

如何升级M5310-A请参考《M5310A固件升级说明》

1. Sample例程中不需要设置IMEI，M5310-A会自动读取模组的IMEI并自动构成注册报文，因此要事先在平台上创建一个IMEI和模组一致的设备
2. Sample例程默认连接到183.230.40.40，如果要使能BS功能或者更改接入机地址，可以通过CIS\_TOOL重新生成模组的启动配置，并把配置复制到如下图的位置：



OneNET重庆平台接入机地址：

AT+MIPLCREATE=49,130031F10003F2002304001100000000000000123138332E3233302E34302E34303A35363833000131F30008C000000000,0,49,0

如何使用cis\_tool工具请参考《中移物联网有限公司M53xx系列NB-IoT模组OneNET平台接入流程指导手册v.3.0.181023》